
[image: image3.png]



N-10 BACA DİBİ YALITIM BANDI

Materyal: 
Renkli ondüle hale getirilmiş Alüminyumdan imaldir. Kendinden yapışkanlı hale gelmesi için alttan tümüyle butil bant ile kaplanmıştır. Butil yapıştırıcı 290mm genişliğinde, 0,8 mm kalınlığındadır.
Isı Dayanıklılığı:
Butil yapıştırıcı - 30°C ile +80° C arasında esnekliğini ve yapışma özelliğini kaybetmez.
Dayanıklılık (Alüminyum): 
ECCA (European Coil Coating Association)

Uzama max.: 
Ondülasyonlar bastırılarak malzeme yaklaşık 25% oranında uzayabilir ve böylece her türlü yüzeye uyum sağlar.
Bulunan genislik:

300 mm, 380 mm

Bulunan renkler: 

Kiremit Kırmızısı, Antrasit, Koyu Kahverengi, Siyah
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Uygulama: 
İşlem yapılacak  yüzeyin temiz, kuru ve tozdan arınmış olması gerekmektedir. Rulo açılarak istenilen boyda kesilir. Kendinden yapışkanlı bandın koruyucu film tabakası çıkartılıp istenen yüzeye elle bastırılarak ondülasyonu yok olacak şekilde esnetilerek yapışması sağlanır. Alüminyumun dış kenarlarının içe katlanmış olması kenarlarda yırtılma mukavemetini iki kat arttırır ve uygulama sırasında keskin kenarların elleri kesmesine engel olur. 5 g/cm² ile 15 g/cm² arasında bir basınç gücü önerilir. İşlem yapılan yüzeye uyum sağlama özelliğine sahiptir. Uygulamadan sonra yarım gün beklemeniz tavsiye edilir. İşlemi kolaylaştırmak için uygulama sırasında ortam ısısının 10°C ile +25°C arasında olması önerilir.
Stoklama: 
Raf ömrü, orjinal paketinde kuru ve serin yerde muhafaza edildiği takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
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